|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Общество с ограниченной ответственностью «ВСЕКРАН»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юридический адрес: 301205 Тульская обл., г. Советск ул. Октябрьская д.37;***  ***Почтовый адрес, 301205 Тульская обл., г. Советск ул. Октябрьская д.37;***  ***Т/ф 8 953 43 98 123, e-mail: Pov4872@yandex.ru ;*** [***www.vsecrane.ru***](http://www.vsecrane.ru)***;***  ***ОГРН1187154008359, ИНН7118022139, КПП711801001;***  ***р/с № 40702810001080000404 в Тульский РФ АО «Россельхозбанк», 300041, г. Тула, ул. Тургеневская;***  ***к/с № 30101810400000000715 отделение г. Тула, БИК 047003715*** |

 ***Уровень головки***

***рельса***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Обозначение*** | ***L,***  ***мм*** | ***L1,***  ***мм*** | ***Масса крана,***  ***т*** | ***Нагрузка на колесо крана,***  ***кН*** |
| ***К 20/5.00.00.000*** | ***20000*** | ***40560*** | ***80*** | ***220*** |
| ***-01*** | ***32000*** | ***52560*** | ***90*** | ***230*** |

***ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА***

***1. Грузоподъемность, т***

***главного крюка - 20***

***вспомогательного крюка - 5***

***2. Группа режима работы крана - 5К***

***3. Пролет, L, м - 20 или 32***

***4. Вылет главного крюка на консолях, м - 5,5***

***5. Высота подъема главного и вспомогательного крюка***

***от уровня головки подкранового рельса, м - 10,5***

***6. Скорость, м/с***

***подъема главного крюка - 0,125***

***подъема вспомогательного крюка - 0,32***

***передвижения грузовой тележки - 0,63***

***передвижения крана - 0,8***

***7. Род тока и напряжения: - переменный, 380 В, 50 Гц***

***8. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт - 98***

***9. Токоподвод ,м***

***зона обслуживания - 160 длина поставляемого кабеля - 80***

***10. Тип подкранового рельса - Р43 по ГОСТ 7173-54***

***- Р50 по ГОСТ 7174-75***

***11. Исполнение кабины - закрытая подвижная***

***ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ***

***1. Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 до V ветрового района включительно по ГОСТ 1451-77, в сейсмических районах не более 6 баллов СН и ПII-7.***

***2. Кран запрещается использовать во взрывопожароопасных и агрессивных средах.***

***3. Кран оборудуется противоугонными устройствами и сигнализатором давления ветра.***

***4. Данный чертеж не определяет конструкцию крана.***

***По согласованию Заказчика с Изготовителем возможно изготовление крана с отличающимися параметрами от указанных в габаритном***

***чертеже.***

**СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ**

**1. Пролет крана, L, м \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Тип подкранового рельса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Температура окружающей среды, град. С \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Наименование и размеры груза  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5. Дополнительные требования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***ВНИМАНИЕ! Краны не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных средах, в помещениях с парами кислот и щелочей, концентрации которых вызывают разрушение электрической изоляции, для транспортирования расплавленного металла, ядовитых веществ.***

***СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное наименование организации:***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Тел/факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***м.п. Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Согласовано: ООО «ВсеКран»:***  ***Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.***  ***Тел/факс***: ***8 953 43 98 123;*** [***www.vsecrane.ru***](http://www.vsecrane.ru)***;***  ***м.п. Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |