**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАНОВУЮ КАБИНУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры** | | |
| Тип кабины | □ стационарная открытая □ стационарная закрытая □ передвижная | |
| Исполнение кабины | □ общего применения □ металлургическое | |
| Режим работы | □ А3 □ А5 □ А7 □ А8 | |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | □ У1 □ У2 □ У3 □ У4 | |
| Температура эксплуатации | от -\_\_\_\_\_\_\_°С до +\_\_\_\_\_\_\_°С | |
| Тамбур / Расположение тамбура | □ да □ нет / □ слева □ сзади □ справа | |
| Габаритные размеры без тамбура  (В х Ш х Д), мм | □ стандартные, с проушинами (2320х1600х2160)  □ другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Габаритные размеры с тамбуром сзади  (В х Ш х Д), мм | □ стандартные, с проушинами (2320х1600х2960)  □ другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Узел крепления кабины | □ стандарт, проушины с вибровтулками (L 75 мм) под палец (25 мм) (1400\*970)  □ другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Внешний цвет кабины | □ стандарт (RAL 1006, кукурузно-желтый)  □ другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Тип остекления | □ стандарт (триплекс 4х1х4)  □ другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Остекление в полу | □ стандарт (спереди) + □ слева +□ справа | |
| Дополнительное остекление | □ да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Внутренняя отделка | □ стандарт (ПВХ панель)  □ другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Утеплитель | □ стандарт (каменная вата Технониколь)  □ другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Доп. оборудование** | |
| Лестница | □ да □ нет |
| Кресло крановщика | □ да □ нет |
| Кресло стажера | □ да □ нет |
| Обогрев кабины (220АС) | □ да □ нет □ тепловая завеса 2 кВт □ на кресло-пульте 2х2кВт |
| Кондиционер | □ сплит-ситема □ промышленный |
| Система пыле газоочистки | □ да □ нет  Тип газа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Концентрация, г/м3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Шкаф ввода | □ да □ нет |
| Комплектация шкафа ввода | Приложить к опросному листу |
| Средства индивидуального спасения | □ да □ нет, высота до пола \_\_\_\_\_\_\_\_\_, м |
| Дворники электрические «пантограф» (12DC) | □ спереди □ слева □ справа |
| Открывающиеся форточки | □ передняя □ правая □ левая |
| **Доп. оснащение** | |
| Огнетушитель | Уже оснащено |
| Шкаф для аптечки | Уже оснащено |
| Карман для документации | Уже оснащено |
| Светильник светодиодный | Уже оснащено |
| Крючок для одежды | Уже оснащено |
| Концевой выключатель двери/калитки | □ ВП-15 □ бесконтактный (24V), другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Переговорное устройство | □ громкая связь □ рация |
| Звонок / сирена 220В | □ СС-1 □ МЗМ-1 □ XVS10MMW (Шнейдер Электрик) |
| Защита от солнечного света | □ тонировка □ шторки □ не требуется |
| Дополнительные требования | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Наименование предприятия / ФИО контактного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail / Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ***Контактные лица ООО "Всекран":***  *Технический директор*  *Забалуев Игорь Анатольевич*  *доктор технических наук*  *Тел. 8 920 272 80 10 E-mail:* [*zia-60@mail.ru*](mailto:zia-60@mail.ru)  *Коммерческий директор: Поветкин Андрей Иванович,*  *Тел. 8 953 43 98 123 E-mail:* [*pov4872@yandex.ru*](mailto:pov4872@yandex.ru) |