**Подъёмник грузовой**

Предназначен для обеспечения доступа автокрана в рабочую зону шлюза.

Проект выполнен в 2012 году по заказу ООО "СПКТБ Чех-Гидросталь".

Стадия выполнения – технический проект.

Характеристика:

1. Грузоподъемность – 30 т.

2. Поднимаемый груз – автомобильный кран Ивановец КС-5576К-1.

3. Число остановок – 2.

4. Высота подъема – 7,1 м.

3. Проем подъемной платформы – ширина – 4 м, высота – 4,5 м.